# Domácí pekárna – návod k použití:

Ujistěte se, že všechny ingredience jsou zváženy přesně, pokud k tomu nedojde je pravděpodobné, že výsledek nebude odpovídat Vaší představě. Vložte přísady do nádoby na chléb v pořadí uvedených v receptech. Vždy přidejte droždí až nakonec. Vytvořte prohlubeň ve středu mouky a přidejte kvasinky. Položte chléb na pánev spotřebiče. Pánev uchyťte pevně dolů, aby zapadla na svou danou pozici a, uzavřete víko.

1. Zapojte a zapněte, až uslyšíte pípnutí.

2. Stiskněte tlačítko „Menu“

3. Vyberte velikost bochníku stisknutím tlačítka bochník, dokud se ukazatel nepřesune na požadovanou velikost bochníku.

4. Vyberte barvu kůrky stisknutím tlačítka „kůrky“, dokud se ukazatel nepřesune na požadovanou barvu kůrky (výchozí nastavení je střední).
5. V případě potřeby použijte funkci zpoždění, poté stiskněte tlačítko časovače zvyšovat nebo snižovat dokud se na displeji nezobrazí správný časový rozdíl. Například nastavte časovač na 13 hodin v 19:00 hodin mít chleba připraven a v 08:00 hodin další činnost.
Poznámky: Nepoužívejte funkci časovače s recepty, které vyžadují čerstvé suroviny či které, se mohou pokazit (například vejce, čerstvé mléko).
6. Stiskněte tlačítko START / STOP pro spuštění výroby chleba.
7. Chléb je připraven, když odpočítávání je 000 " , přístroj pípne 15 krát a automaticky přejde do režimu udržování teploty.
8. Chcete-li zastavit režim udržování teploty, stiskněte tlačítko start / stop a přístroj bude zpět v nastavení zvukového upozornění.
9. Vypněte přístroj, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
10. Použijte chňapku, otevřete víko a uchopte madlo nádoby na chléb. Vytáhněte chlebovou pánev doleva nebo odemkněte a vyjměte ji ze zařízení podél rukojeti.
11. Otočte chlebovou pánev vzhůru nohama, uchopte úchytku a vyndejte chléb nebo koláč ven na drátěný chladící stojan pro uvolnění tepla a vlhkosti z chleba. Alespoň 30min před krájením nechte vychladnout. Chléb bude obtížné krájet, pokud bude horký.
12. Nechte přístroj vychladnout před čištěním nebo před pečením jiného chleba.

**Zvláštní funkce
I. Přerušení napájení ochrany**

Pekárna má na vnitřní zabudovaný systém, přerušení dodávky elektrické energie. Pokud dojde k přerušení napájení vinou výpadku energie do 7 minut, program bude znovu nastaven při obnovení dodávky elektrické energie. Pokud výpadek napájení bude delší než 7min, pekárna se automaticky přepne do přednastaveného nastavení při napájení.
**II. Vlastní funkce ochrany**Pekárna má vlastní ochrannou funkci za neobvyklých podmínek.

1. „EOOU“ se zobrazí na LCD displeji s krátkými zvukovými signály a stroj nelze zapnout.
Znamená to, že pečící komora pekárny je příliš studená.

2. „UE01“ na LCD displeji s krátkými tóny a stroj nelze zapnout.
Znamená to, že trouba komora je příliš horká (více než 50° C), odpojte a nechte přístroj vychladnout
po dobu 30 minut.
3. „UEEE“ se zobrazí na LCD displeji s krátkými zvukovými signály a spotřebič nepracuje,znamená,že snímač má otevřený obvod, a **obraťte se na servisní středisko**!
4. „HHHU“ se zobrazí na LCD displeji s krátkými zvukovými signály a spotřebič nepracuje, znamená, došlo ve snímači ke zkratu a **obraťte se na servisní středisko!**

**V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ A POCHYBNOSTÍ SE OBRAŤTE NA DOVOZCE S PŘÍSLUŠNÝM DOTAZEM!**